    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Všetky práva vyhradené.

    SetupYukonWinC_5X6N_041B.htm vytvorené 2007-11-23

    Súbor Readme SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Podporuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balík obsahuje nasledujúce softvérové komponenty:

    - Ovládač NDIS5 Miniport verzie 10.27.5.3 pre Windows 2000
    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 10.27.5.3 pre Windows XP/Server 2003 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 10.27.5.3 pre Windows XP/Server 2003 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 10.27.5.3 pre Windows Vista (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 10.27.5.3 pre Windows Vista (64 bitov)

    Tento súbor obsahuje

1 Prehľad
2 Požadovaný súbor
3 Inštalácia
4 Inštalácia v tichom režime

4.1 Inštalácia ovládača
4.2 Odinštalovanie ovládača
4.3 Oprava ovládača
4.4 Ďalšie možnosti

5 Riešenie problémov

## 1 Prehľad

    Inštalačný balík ovládača obsahuje Marvell Miniport Driver Installer Package pre
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tento súbor README vysvetľuje postup pri nainštalovaní inštalačného balíka na
    počítač, ktorý používa jeden z nasledujúcich operačných systémov:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Požadovaný súbor

    Pre nainštalovanie ovládača je potrebný nasledujúci súbor:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Inštalácia

    Na plug & play verziách systému Windows sa adaptér vyhľadá, identifikuje a
    nakonfiguruje automaticky. Zrušte všetky pokusy operačného systému o automatické
    nainštalovanie ovládača.

    POZNÁMKA: Pre nainštalovanie ovládača musíte byť prihlásení ako
              užívateľ s právami správcu.

    Pre nainštalovanie ovládača postupujte nasledovne:

    1. Spustite súbor s nastaveniami "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia počas
       inštalácie.

## 4 Inštalácia v tichom režime

    Aby ste ovládač nainštalovali v tichom režime, musíte spustiť nasledujúci príkaz.

4.1 Inštalácia ovládača

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Odinštalovanie ovládača

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Oprava ovládača

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Ďalšie možnosti

    Predvolený adresár inštalácie je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Môžete
    ho zmeniť prestavením premennej "INSTALLDIR".

    Príklad:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Stav inštalácie je zaznamenaný v súbore "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu a
    názov súboru log môžete zmeniť nahradením "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    preferovanou cestou a názvom súboru.

## 5 Riešenie problémov

    Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s vašim inštalačným balíkom ovládača, opätovne
    si prečítajte vyššie uvedené pokyny a dokumentáciu, dodanú s operačným systémom.

    Okrem toho si pozrite váš súbor denníku so systémovými udalosťami (pomocou
    prehliadača udalostí) a skontrolujte ho na záznamy z Marvell Miniport Driver
    Installer Package. Ak váš problém nie je uvedený alebo chyba pretrváva, odošlite
    váš log súbor systémových udalostí nášmu oddeleniu technickej podpory.

    Pre ďalšie informácie kontaktujte naše oddelenie podpory.

    *** Koniec súboru Readme ***