    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Všechna práva vyhrazena.

    SetupYukonWinC_5X6N_0405.htm vytvořeno 2007-11-23

    Soubor Readme pro SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Podpora: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balíček obsahuje následující softwarové komponenty:

    - Ovladač NDIS5 Miniport verze 10.27.5.3 pro Windows 2000
    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 10.27.5.3 pro Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 10.27.5.3 pro Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 10.27.5.3 pro Windows Vista (32 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 10.27.5.3 pro Windows Vista (64 bit)

    Tento soubor obsahuje

1 Přehled
2 Požadovaný soubor
3 Instalace
4 Tichá instalace

4.1 Instalace ovladače
4.2 Odebrání ovladače
4.3 Oprava ovladače
4.4 Další možnosti

5 Řešení potíží

## 1 Přehled

    Tento instalační balíček ovladače obsahuje Marvell Miniport Driver Installer
    Package pro Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tento soubor README popisuje instalaci ovladače na počítači s jedním
    následujících operačních systémů:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Požadovaný soubor

    Pro instalaci ovladače je potřebný následující soubor:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Instalace

    Na verzích Windows s podporou plug & play je adaptér nalezen, indetifikován a
    konfigurován automaticky. Přerušte všechny pokusy systému o automatickou
    instalaci ovladače.

    POZNÁMKA: Pro instalaci ovladače musíte být přihlášení jako
              uživatel s oprávněním administrátora.

    Při instalaci ovladače postupujte následovně:

    1. Spusťte instalační soubor "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Řiďte se pokyny zobrazenými během
       instalace.

## 4 Tichá instalace

    Pro tichou instalaci ovladače je třeba použít následující příkazy.

4.1 Instalace ovladače

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Odebrání ovladače

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Oprava ovladače

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Další možnosti

    Výchozí složka pro instalaci je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Lze ji
    změnit nastavením proměnné "INSTALLDIR".

    Příklad:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Stav instalace je ukládán do souboru "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu k souboru
    a jeho název lze změnit přepsáním "%WINDIR%\YukonInstall.log" vlastní cestou a
    názvem souboru.

## 5 Řešení potíží

    Pokud narazíte na potíže s instalačním balíčkem ovladače, přečtěte si prosím
    pečlivě znovu výše uvedené instrukce a dokumentaci dodanou s operačním systémem.

    Kromě toho nahlédněte do vašeho záznamu systémových událostí pomocí Prohlížeče
    událostí a zkontrolujte, zda obsahuje zprávy od Marvell Miniport Driver Installer
    Package. Pokud váš konkrétní problém není uveden nebo chyba přetrvává, prosím
    pošlete svůj záznam systémových událostí naší technické podpoře.

    Další informace získáte od pracovníků podpory.

    *** Konec souboru Readme ***