    ©Copyright 2007 Marvell®.
    保留所有权利。

    SetupYukonWinC_5X6N_0804.htm ，创建日期 2007-11-23

    SETUPYUKONWINC_5X6N.exe 的自述文件

    支持： Marvell Yukon Ethernet Controller

    此程序包中含有以下软件组件：

    - NDIS5 Miniport 驱动版本 10.27.5.3 用于 Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport 驱动版本 10.27.5.3 用于 Windows XP/Server 2003 (32 位)
    - NDIS5.1 Miniport 驱动版本 10.27.5.3 用于 Windows XP/Server 2003 (64 位)
    - NDIS6 Miniport 驱动版本 10.27.5.3 用于 Windows Vista (32 位)
    - NDIS6 Miniport 驱动版本 10.27.5.3 用于 Windows Vista (64 位)

    此文件包含

1 概观
2 必要文件
3 安装
4 静默安装

4.1 驱动程序安装
4.2 驱动程序删除
4.3 驱动程序修复
4.4 其它选项

5 故障排除

## 1 概观

    本驱动程序安装软件包包含 Marvell Yukon Ethernet Controller 所用的 Marvell Miniport Driver
    Installer Package.

    此自述文件说明如何在运行下列操作系统的计算机上安装本驱动程序安装 软件包：

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 必要文件

    安装驱动程序需要下列文件：

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 安装

    在即插即用的 Windows 版本上，会自动查找、识别和配置适配器。 请取消操作系统尝试自动安装驱动程序的所有作业。

    注意：安装驱动程序时，您必须以具备系统管理员权限的用户身份登录。

    安装驱动程序时，请按下列步骤操作：

    1. 执行安装文件“SetupYukonWinC_5X6N.exe”。
    2. 遵守安装过程中显示的说明。

## 4 静默安装

    要静默安装此驱动程序，应执行下列指令。

4.1 驱动程序安装

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 驱动程序删除

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 驱动程序修复

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 其它选项

    依默认值，安装目录为“%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver”。 您可以通过设置变量“INSTALLDIR”来更改目录。

    范例：

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    安装状态记录在文件“%WINDIR%\YukonInstall.log”中。
    您可以用希望的文件路径和名称来取代“%WINDIR%\YukonInstall.log”， 以更改记录文件的路径和名称。

## 5 故障排除

    如果在安装驱动程序软件包时遇到任何问题，请重新仔细阅读以上 说明和操作系统随附的文件。

    此外，请参考系统的事件记录文件（使用“事件浏览器”），并检查其中的 Marvell Miniport Driver Installer Package
    项目。如果您遇到的问题并未列出 或不能解决，请将您的系统事件记录文件传送给我们的技术服务部门。

    有关详细信息，请联络本公司的服务部门。

    *** 自述文件结束 ***