    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Todos os direitos reservados.

    SetupYukonWinC_5X6N_0416.htm criado 2007-11-23

    Arquivo Leiame para SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Suporte: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Este pacote contém os seguintes componentes de software:

    - Versão do Driver NDIS5 Miniport 10.27.5.3 para Windows 2000
    - Versão do Driver NDIS5.1 Miniport 10.27.5.3 para Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Versão do Driver NDIS5.1 Miniport 10.27.5.3 para Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Versão do Driver NDIS6 Miniport 10.27.5.3 para Windows Vista (32 bit)
    - Versão do Driver NDIS6 Miniport 10.27.5.3 para Windows Vista (64 bit)

    Este arquivo contém

1 Visão Geral
2 Arquivo Necessário
3 Instalação
4 Instalação Silenciosa

4.1 Instalação do Driver
4.2 Remoção do Driver
4.3 Reparação do Driver
4.4 Outras Opções

5 Solução de Problemas

## 1 Visão Geral

    O pacote de instalação do driver contém o Marvell Miniport Driver Installer
    Package para a Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Este arquivo LEIAME explica como instalar o pacote de instalação do driver numa
    máquina que esteja sob um dos seguintes sistemas operacionais:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Arquivo Necessário

    Para instalar o driver, é preciso o seguinte arquivo:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Instalação

    Nas versões plug&play do Windows, o adaptador é localizado, identificado e
    configurado automaticamente. Cancele todas as tentativas do sistema operacional
    de instalar o driver automaticamente.

    NOTA: Para instalar o driver você tem de se autenticar
          como usuário com direitos administrativos.

    Para instalar o driver, faça o seguinte:

    1. Execute o arquivo de configuração "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Siga as instruções apresentadas durante o
       processo de instalação.

## 4 Instalação Silenciosa

    Para fazer a instalação silenciosa do driver, é preciso executar os comandos a
    seguir.

4.1 Instalação do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Remoção do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparação do Driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Outras Opções

    Por default, o diretório de instalação é "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Ele pode ser alterado na variável "INSTALLDIR".

    Exemplo:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    O estado da instalação fica registrado no arquivo "%WINDIR%\YukonInstall.log". O
    caminho e nome do arquivo pode ser mudado, trocando "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    pelo caminho e nome de arquivo preferido.

## 5 Solução de Problemas

    Se tiver algum problema com o seu pacote de instalação do driver, leia novamente
    as instruções acima e a documentação que acompanha o sistema operacional, com o
    máximo de atenção.

    Além disso, examine o arquivo de log de eventos do sistema (com o Event Viewer) e
    confira as inscrições feitas pelo Marvell Miniport Driver Installer Package. Se o
    seu problema não constar da lista ou se o erro persistir, mande o seu arquivo de
    log de eventos do sistema para o nosso suporte técnico.

    Para outras informações, entre em contato com o
    nosso suporte.

    *** Fim do Arquivo Leiame ***