    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Alla rättigheter förbehållna.

    SetupYukonWinC_5X6N_041D.htm skapad 2007-11-23

    Readme-fil för SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Med stöd för: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Detta paket innehåller följande programkomponenter:

    - NDIS5 Miniportdrivrutin version 10.27.5.3 för Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniportdrivrutin version 10.27.5.3 för Windows XP/Server 2003 (32 bitar)
    - NDIS5.1 Miniportdrivrutin version 10.27.5.3 för Windows XP/Server 2003 (64 bitar)
    - NDIS6 Miniportdrivrutin version 10.27.5.3 för Windows Vista (32 bitar)
    - NDIS6 Miniportdrivrutin version 10.27.5.3 för Windows Vista (64 bitar)

    Denna fil innehåller

1 Översikt
2 Erforderlig fil
3 Installation
4 Tyst installation

4.1 Installation av drivrutin
4.2 Borttagning av drivrutin
4.3 Reparation av drivrutin
4.4 Ytterligare alternativ

5 Felsökning

## 1 Översikt

    Installationspaketet för drivrutinen innehåller Marvell Miniport Driver Installer
    Package för Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denna README-fil förklarar hur installationspaketet för drivrutinen ska
    installeras på en dator som använder ett av följande operativsystem:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Erforderlig fil

    För att installera drivrutinen krävs följande:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installation

    På Windowsversioner med plug and play hittas, identifieras och konfigureras
    adaptern automatiskt. Avbryt alla försök från operativsystemet att installera
    drivrutinen automatiskt.

    OBSERVERA:  För att installera drivrutinen måste du vara inloggad
                         som användare med administratörsbehörighet.

    Installera drivrutinen som följer:

    1. Kör setup-filen "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Följ de instruktioner som visas under installationsförloppet.

## 4 Tyst installation

    För tyst installation av drivrutinen, ska följande kommandon exekveras.

4.1 Installation av drivrutin

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Borttagning av drivrutin

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparation av drivrutin

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Ytterligare alternativ

    Som standard är "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver" installationskatalog.
    Den kan ändras genom att tilldela variabeln "INSTALLDIR".
    Example:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Status för installationen loggas i filen "%WINDIR%\YukonInstall.log". Adress och
    filnamn kan ändras genom att ersätta "%WINDIR%\YukonInstall.log" med önskad
    filadress och önskat filnamn.

## 5 Felsökning

    Om du får problem med ditt installationspaket, var god läs noggrant igenom
    ovanstående instruktioner och den dokumentation som följer med operativsystemet
    igen .

    Se dessutom loggfilen för systemhändelser (med hjälp av Event Viewer), och
    kontrollera eventuella inmatningar från Marvell Miniport Driver Installer
    Package. Om ditt problem inte finns i listan eller om felet kvarstår, var god
    sänd loggfilen för systemhändelser till vår tekniska supportavdelning.

    För ytterligare information, kontakta vår supportavdelning.

    *** Slut på Readme-filen ***