    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Alle rechten voorbehouden.

    SetupYukonWinC_5X6N_0413.htm aangemaakt 2007-11-23

    Readme-bestand voor SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Ondersteund: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne pakken inneholder følgende programvarekomponenter:

    - NDIS5 Miniport driverversie 10.27.5.3 voor Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.27.5.3 voor Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.27.5.3 voor Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.27.5.3 voor Windows Vista (32 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.27.5.3 voor Windows Vista (64 bits)

    Het bestand bevat

1 Overzicht
2 Vereist bestand
3 Installatie
4 Silent installation

4.1 Installatie van driver
4.2 Verwijdering driver
4.3 Reparatie driver
4.4 Overige opties

5 Troubleshooting

## 1 Overzicht

    Het driver installatiepakket bevat het Marvell Miniport Driver Installer Package
    voor de Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dit README-bestand wordt uitgelegd hoe driverinstallatiepakket wordt op een
    machine met een van de volgende besturingssystemen:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Vereist bestand

    Om uw driver te installeren, is volgend bestand vereist:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installatie

    Bij plug & play Windows versies wordt de adapter gevonden en automatisch wordt
    geconfigureerd. Breek alle installatiehandelingen af de driver automatisch.

    OPM.: om de driver te installeren dient u te zijn ingelogd als
          een gebruiker met administratieve rechten.

    Om de driver te installeren, handelt u als volgt:

    1. Voer het setup-bestand "SetupYukonWinC_5X6N.exe"uit.
    2. Volg de instructies op die worden getoond tijdens de
       installatieprocedure.

## 4 Silent installation

    Om de driver te installeren dient u de volgende commando's op te volgen wordt
    uitgevoerd.

4.1 Installatie van driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Verwijdering driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparatie driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Overige opties

    De installatiedirectory is "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Dit kan
    worden gewijzigd door de variabele "INSTALLDIR" in te stellen.

    Voorbeeld:
    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    De installatiestatus wordt in bestand "%WINDIR%\YukonInstall.log" gelogd. Het
    logbestandpad en de naam kunnen worden gewijzigd door "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    met het door u gekozen bestandspad en naam.

## 5 Troubleshooting

    Als u problemen heeft met uw driver installatiepakket, leest u de bovenstaande
    instructies en documentatie die wordt geleverd het besturingssysteem aandachtig
    door.

    Raadpleeg tevens uw systeem event log-bestand (met de Event Viewer) en controleer
    in de gegevens van het Marvell Miniport Driver Installer Package. Als uw een
    bepaald probleem niet in de lijst voorkomt en de fout blijft, zendt uw systeem
    event logbestand naar onze technische support.

    Voor meer informatie neemt u contact op met onze support.

    *** Einde van Readme-bestand ***