    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Kaikki oikeudet pidätetään.

    SetupYukonWinC_5X6N_040B.htm loi 2007-11-23

    Lueminut-tiedosto tiedostolle SETUPYUKONWINC_5X6N.exe

    Tukee: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tämä pakkaus sisältää seuraavat ohjelmistokomponentit:

    - NDIS5 Miniporttiajurin versio 10.27.5.3 käyttöjärjestelmälle Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniporttiajurin versio 10.27.5.3 käyttöjärjestelmälle Windows XP/Server 2003
    - NDIS5.1 Miniporttiajurin versio 10.27.5.3 käyttöjärjestelmälle Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniporttiajurin versio 10.27.5.3 käyttöjärjestelmälle Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniporttiajurin versio 10.27.5.3 käyttöjärjestelmälle Windows Vista (64 bit)

    Tämä tiedosto sisältää

1 Yleiskatsaus
2 Tarvittava tiedosto
3 Asennus
4 Hiljainen asennus

4.1 Ajurin asennus
4.2 Ajurin poisto
4.3 Ajurin korjaus
4.4 Muita vaihtoehtoja

5 Vianetsintä

## 1 Yleiskatsaus

    Tämä ajurin asennuspaketti sisältää tuotteet Marvell Miniport Driver Installer
    Package sovittimelle Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tässä LUEMINUT-tiedostossa kerrotaan, miten ajurin asennuspaketti asennetaan
    koneelle, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Tarvittava tiedosto

    Ajurin asennukseen vaaditaan seuraava tiedosto:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Asennus

    Windowsin Plug & play -versioissa sovitin etsitään, tunnistetaan ja
    konfiguroidaan automaattisesti. Peruuta kaikki käyttöjärjestelmän yritykset
    asentaa ajuri automaattisesti.

    HUOMAUTUS: Ajurin asennusta varten sinun on oltava sisäänkirjautunut käyttäjänä pääkäyttäjäoikeuksilla.

    Asenna ajuri seuraavalla tavalla:

    1. Suorita asennustiedosto "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Noudata asennuksen aikana näytössä näkyviä ohjeita.

## 4 Hiljainen asennus

    Jotta ajurin asennus voidaan suorittaa hiljaisesti, seuraavat käskyt on
    suoritettava.

4.1 Ajurin asennus

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Ajurin poisto

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Ajurin korjaus

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Muita vaihtoehtoja

    Oletuksena asennushakemisto on "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Se
    voidaan muuttaa asettamalla muuttuja "INSTALLDIR".
    Esimerkki:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Asennuksen tila kirjataan tiedostoon "%WINDIR%\YukonInstall.log". Lokitiedoston
    polkua ja nimeä voidaan muuttaa korvaamalla "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    haluamallasi tiedoston polulla ja nimellä.

## 5 Vianetsintä

    Jos koet ongelmia ajurin asennuspaketin kanssa, lue yllä olevat ohjeet ja
    käyttöjärjestelmän mukana toimitetut ohjeet huolellisesti uudelleen.

    Katso lisäksi järjestelmän tapahtumalokitiedosto (Event Viewerin avulla), ja
    tarkista, onko siellä kirjauksia tuotteelta Marvell Miniport Driver Installer
    Package. Jos erityistä ongelmaasi ei mainita tai häiriö jatkuu, lähetä
    järjestelmän tapahtumalokitiedosto tekniseen tukeemme.

    Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

    *** Lueminut-tiedoston loppu ***