    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Todos los derechos reservados.

    setup_040A.htm creado el 2009-07-21

    Archivo Léame para SETUP.exe

    Compatibilidad: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Este paquete contiene los siguientes componentes de software:

    - Controlador de minipuerto NDIS5 versión 10.70.5.3 para Windows 2000
    - Controlador de minipuerto NDIS5.1 versión 10.70.5.3 para Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS5.1 versión 10.70.5.3 para Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6 versión 10.70.5.3 para Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6 versión 10.70.5.3 para Windows Vista/Server 2008 (64 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6.2 versión 11.10.7.3 para Windows 7 (32 bits)
    - Controlador de minipuerto NDIS6.2 versión 11.10.7.3 para Windows 7 (64 bits)

    Contenido del archivo:

1 Visión general
2 Archivo requerido
3 Instalación
4 Instalación silenciosa

4.1 Instalación del controlador
4.2 Desinstalación del controlador
4.3 Otras opciones

5 Localización de problemas

## 1 Visión general

    El paquete de instalación del controlador contiene el Marvell NDIS Miniport
    Driver para Marvell Yukon Ethernet Controller.

    En el archivo Léame se explica el modo de instalar el paquete de instalación del
    controlador en su equipo con uno de los siguientes sistemas operativos:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Archivo requerido

    Para instalar el controlador se requiere el siguiente
    archivo:

        setup.exe

## 3 Instalación

    En las versiones Plug & Play de Windows, el adaptador se detecta, identifica y
    configura automáticamente. Cancele todo intento del sistema operativo de instalar
    el controlador automáticamente.

    NOTA: Para instalar el controlador deberá iniciar una
              sesión de usuario con los derechos del
              administrador.

    Proceda como sigue para instalar el controlador:

    1. Ejecute el archivo de instalación "setup.exe".
    2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
        durante el proceso de instalación.

## 4 Instalación silenciosa

    Para poder instalar el controlador con la instalación silenciosa sigua los
    siguientes comandos.

4.1 Instalación del controlador

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Desinstalación del controlador

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Otras opciones

    El directorio de instalación por defecto es "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Éste se puede cambiar ajustando la variable "INSTALLDIR".

    Ejemplo:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    El estado de la instalación se registra en este archivo
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". La ruta y el nombre del archivo de registro se puede
    cambiar sustituyendo "%WINDIR%\YukonInstall.log" por la ruta y el nombre
    deseados.

## 5 Localización de problemas

    Si detectara algún problema con su paquete de instalación del controlador, vuelva
    a leer atentamente las instrucciones indicadas arriba en Léame y la información
    suministrada con el sistema operativo.

    Además puede consultar el archivo de registro del evento del sistema (usando el
    Visor de sucesos) y compruebe las entradas del Marvell NDIS Miniport Driver. Si
    su problema no aparece en la lista o el error persiste, envíe su archivo de
    registro de eventos del sistema a nuestro departamento de asistencia técnica.

    Para más información, póngase en contacto con nuestro
    equipo de asistencia.

    *** Fin del archivo Léame ***