    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Všechna práva vyhrazena.

    setup_0405.htm vytvořeno 2009-07-21

    Soubor Readme pro SETUP.exe

    Podpora: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balíček obsahuje následující softwarové komponenty:

    - Ovladač NDIS5 Miniport verze 10.70.5.3 pro Windows 2000
    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 10.70.5.3 pro Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 10.70.5.3 pro Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 10.70.5.3 pro Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 10.70.5.3 pro Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6.2 Miniport verze 11.10.7.3 pro Windows 7 (32 bit)
    - Ovladač NDIS6.2 Miniport verze 11.10.7.3 pro Windows 7 (64 bit)

    Tento soubor obsahuje

1 Přehled
2 Požadovaný soubor
3 Instalace
4 Tichá instalace

4.1 Instalace ovladače
4.2 Odebrání ovladače
4.3 Další možnosti

5 Řešení potíží

## 1 Přehled

    Tento instalační balíček ovladače obsahuje Marvell NDIS Miniport Driver pro
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tento soubor README popisuje instalaci ovladače na počítači s jedním
    následujících operačních systémů:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Požadovaný soubor

    Pro instalaci ovladače je potřebný následující soubor:

        setup.exe

## 3 Instalace

    Na verzích Windows s podporou plug & play je adaptér nalezen, indetifikován a
    konfigurován automaticky. Přerušte všechny pokusy systému o automatickou
    instalaci ovladače.

    POZNÁMKA: Pro instalaci ovladače musíte být přihlášení jako
              uživatel s oprávněním administrátora.

    Při instalaci ovladače postupujte následovně:

    1. Spusťte instalační soubor "setup.exe".
    2. Řiďte se pokyny zobrazenými během
       instalace.

## 4 Tichá instalace

    Pro tichou instalaci ovladače je třeba použít následující příkazy.

4.1 Instalace ovladače

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Odebrání ovladače

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Další možnosti

    Výchozí složka pro instalaci je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Lze ji
    změnit nastavením proměnné "INSTALLDIR".

    Příklad:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stav instalace je ukládán do souboru "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu k souboru
    a jeho název lze změnit přepsáním "%WINDIR%\YukonInstall.log" vlastní cestou a
    názvem souboru.

## 5 Řešení potíží

    Pokud narazíte na potíže s instalačním balíčkem ovladače, přečtěte si prosím
    pečlivě znovu výše uvedené instrukce a dokumentaci dodanou s operačním systémem.

    Kromě toho nahlédněte do vašeho záznamu systémových událostí pomocí Prohlížeče
    událostí a zkontrolujte, zda obsahuje zprávy od Marvell NDIS Miniport Driver.
    Pokud váš konkrétní problém není uveden nebo chyba přetrvává, prosím pošlete svůj
    záznam systémových událostí naší technické podpoře.

    Další informace získáte od pracovníků podpory.

    *** Konec souboru Readme ***