    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Tous droits réservés.

    setup_040C.htm créé 2009-07-21

    Fichier Lisezmoi pour SETUP.exe

    Gérant le matériel: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Le présent progiciel comprend les logiciels suivants :

    - Pilote de miniport NDIS5 version 10.70.5.3 pour Windows 2000
    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 10.70.5.3 pour Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 10.70.5.3 pour Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 10.70.5.3 pour Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 10.70.5.3 pour Windows Vista/Server 2008 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.2 version 11.10.7.3 pour Windows 7 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.2 version 11.10.7.3 pour Windows 7 (64 bits)

    Ce fichier contient

1 Généralités
2 Fichier requis
3 Installation
4 Installation automatique

4.1 Installation du pilote
4.2 Suppression du pilote
4.3 Options supplémentaires

5 Résolution des problèmes

## 1 Généralités

    Le programme d'installation contient le Marvell NDIS Miniport Driver pour la
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Ce fichier LISEZMOI décrit la procédure d'installation du logiciel d'installation
    du pilote sur un ordinateur utilisant un des systèmes d'exploitation suivants :

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Fichier requis

    Pour installer le pilote, le fichier suivant est
    nécessaire :

        setup.exe

## 3 Installation

    Sur les versions Plug&Play de Windows, l'adaptateur est détecté, identifié et
    configuré automatiquement. Annulez tous les essais du système d'exploitation pour
    installer automatiquement le pilote.

    REMARQUE : Pour installer le pilote, vous devez être
               connecté comme utilisateur ayant des droits
               d'administrateur.

    Pour installer le pilote, procéder de la manière
    suivante :

    1. Lancez le fichier d'installation "setup.exe".
    2. Suivrez les instructions affichées au cours de la
        procédure d'installation.

## 4 Installation automatique

    Pour installer le pilote automatiquement, les commandes suivantes doivent être
    exécutées.

4.1 Installation du pilote

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Suppression du pilote

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Options supplémentaires

    Le répertoire d'installation par défaut est "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Il peut être modifié en paramétrant la variable "INSTALLDIR".

    Example :

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Le statut de l'installation est enregistré dans le fichier
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". Le nom et le chemin d'accès du fichier journal
    peuvent être modifiés en remplaçant "%WINDIR%\YukonInstall.log" par le nom et le
    chemin souhaités.

## 5 Résolution des problèmes

    Si vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel d'installation du pilote,
    veuillez relire attentivement les instructions ci-dessus ainsi que la
    documentation fournie avec le système d'exploitation.

    En outre, référez-vous au fichier journal d'événement système (dans l'Observateur
    d'événements) et recherchez des entrées provenant du Marvell NDIS Miniport
    Driver. Si votre problème n'est pas listé ou que l'erreur persiste, veuillez
    envoyer ce fichier journal à notre équipe d'assistance technique.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter
    notre assistance technique.

    *** Fin du fichier Lisezmoi ***