    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Všetky práva vyhradené.

    setup_041B.htm vytvorené 2009-07-21

    Súbor Readme SETUP.exe

    Podporuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balík obsahuje nasledujúce softvérové komponenty:

    - Ovládač NDIS5 Miniport verzie 10.70.5.3 pre Windows 2000
    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 10.70.5.3 pre Windows XP/Server 2003 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 10.70.5.3 pre Windows XP/Server 2003 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 10.70.5.3 pre Windows Vista/Server 2008 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 10.70.5.3 pre Windows Vista/Server 2008 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6.2 Miniport verzie 11.10.7.3 pre Windows 7 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6.2 Miniport verzie 11.10.7.3 pre Windows 7 (64 bitov)

    Tento súbor obsahuje

1 Prehľad
2 Požadovaný súbor
3 Inštalácia
4 Inštalácia v tichom režime

4.1 Inštalácia ovládača
4.2 Odinštalovanie ovládača
4.3 Ďalšie možnosti

5 Riešenie problémov

## 1 Prehľad

    Inštalačný balík ovládača obsahuje Marvell NDIS Miniport Driver pre Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    Tento súbor README vysvetľuje postup pri nainštalovaní inštalačného balíka na
    počítač, ktorý používa jeden z nasledujúcich operačných systémov:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Požadovaný súbor

    Pre nainštalovanie ovládača je potrebný nasledujúci súbor:

        setup.exe

## 3 Inštalácia

    Na plug & play verziách systému Windows sa adaptér vyhľadá, identifikuje a
    nakonfiguruje automaticky. Zrušte všetky pokusy operačného systému o automatické
    nainštalovanie ovládača.

    POZNÁMKA: Pre nainštalovanie ovládača musíte byť prihlásení ako
              užívateľ s právami správcu.

    Pre nainštalovanie ovládača postupujte nasledovne:

    1. Spustite súbor s nastaveniami "setup.exe".
    2. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia počas
       inštalácie.

## 4 Inštalácia v tichom režime

    Aby ste ovládač nainštalovali v tichom režime, musíte spustiť nasledujúci príkaz.

4.1 Inštalácia ovládača

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Odinštalovanie ovládača

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Ďalšie možnosti

    Predvolený adresár inštalácie je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Môžete
    ho zmeniť prestavením premennej "INSTALLDIR".

    Príklad:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stav inštalácie je zaznamenaný v súbore "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu a
    názov súboru log môžete zmeniť nahradením "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    preferovanou cestou a názvom súboru.

## 5 Riešenie problémov

    Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s vašim inštalačným balíkom ovládača, opätovne
    si prečítajte vyššie uvedené pokyny a dokumentáciu, dodanú s operačným systémom.

    Okrem toho si pozrite váš súbor denníku so systémovými udalosťami (pomocou
    prehliadača udalostí) a skontrolujte ho na záznamy z Marvell NDIS Miniport
    Driver. Ak váš problém nie je uvedený alebo chyba pretrváva, odošlite váš log
    súbor systémových udalostí nášmu oddeleniu technickej podpory.

    Pre ďalšie informácie kontaktujte naše oddelenie podpory.

    *** Koniec súboru Readme ***