    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Tüm hakları saklıdır.

    setup_041F.htm oluşturulan 2009-07-21

    SETUP.exe için Benioku Dosyası

    Yardımcı: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Bu paket aşağıdaki yazılım bileşenlerini içermektedir:

    - NDIS5 Miniport Sürücü versiyonu 10.70.5.3 Windows 2000 için
    - NDIS5.1 Miniport Sürücü versiyonu 10.70.5.3 Windows XP/Server 2003 (32 bit) için
    - NDIS5.1 Miniport Sürücü versiyonu 10.70.5.3 Windows XP/Server 2003 (64 bit) için
    - NDIS6 Miniport Sürücü versiyonu 10.70.5.3 Windows Vista/Server 2008 (32 bit) için
    - NDIS6 Miniport Sürücü versiyonu 10.70.5.3 Windows Vista/Server 2008 (64 bit) için
    - NDIS6.2 Miniport Sürücü versiyonu 11.10.7.3 Windows 7 (32 bit) için
    - NDIS6.2 Miniport Sürücü versiyonu 11.10.7.3 Windows 7 (64 bit) için

    Bu dosya şunları içermektedir

1 Genel Bakış
2 Gerekli Dosya
3 Kurulum
4 Sessiz Kurulum

4.1 Sürücü Kurulumu
4.2 Sürücünün Kaldırılması
4.3 Ek Seçenekler

5 Sorun Giderme

## 1 Genel Bakış

    Sürücü kurulum paketi Marvell Yukon Ethernet Controller için Marvell NDIS
    Miniport Driver içermektedir.

    Bu README (BENİOKU) dosyası, aşağıdaki işletim sistemlerinden birinin olduğu
    makineye sürücü kurulum paketinin nasıl kurulacağını açıklamaktadır:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Gerekli Dosya

    Sürücüyü kurmak için aşağıdaki dosya gereklidir:

        setup.exe

## 3 Kurulum

    Tak ve çalıştır Windows sürümlerinde bağdaştırıcı otomatik olarak bulunur,
    tanımlanır ve yapılandırılır. Sürücüyü otomatik olarak yüklemek için olan tüm
    işletim sistemi denemelerini iptal ediniz.

    NOT: Sürücüyü yüklemek için yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak
              giriş yapmanız gerekir.

    Sürücüyü yüklemek için aşağıdaki şekilde işlem yapınız:

    1. "setup.exe" kurulum dosyasını çalıştırınız.
    2. Kurulum prosedürü sırasında görüntülenen
        yönergeleri takip ediniz.

## 4 Sessiz Kurulum

    Sürücüyü sessiz olarak kurmak için aşağıdaki komutların yürütülmesi gerekir.

4.1 Sürücü Kurulumu

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Sürücünün Kaldırılması

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Ek Seçenekler

    Varsayılan olarak kurulum dizini "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver"'dır.
    "INSTALLDIR" değişkeni ayarlanarak değiştirilebilir.

    Örnek:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Yükleme durumunun günlüğü "%WINDIR%\YukonInstall.log" dosyasında tutulur. Günlük
    dosyası yolu ve adı, "%WINDIR%\YukonInstall.log" tercih edilen dosya yolu ve
    adıyla değiştirilerek değişiklik yapılır.

## 5 Sorun Giderme

    Sürücü kurulum paketinizle ilgili olarak herhangi bir problemle karşılaşırsanız,
    lütfen dikkatli bir şekilde yukarıdaki yönergeleri ve işletim sisteminizle
    birlikte gelen dokümanları yeniden okuyunuz.

    Ek olarak, sistem olay günlük dosyanıza başvurunuz (Olay Görüntüleyicisini
    kullanarak) ve Marvell NDIS Miniport Driver'dan gelen girişleri kontrol ediniz.
    Özel probleminiz listede yoksa veya hata devam ediyorsa, lütfen sistem olay
    günlük dosyanızı teknik destek servisimize gönderiniz.

    Daha fazla bilgi için lütfen destek servisimizle bağlantı kurunuz.

    *** Beni Oku Dosyasının Sonu ***