    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Alle rechten voorbehouden.

    setup_0413.htm aangemaakt 2009-07-21

    Readme-bestand voor SETUP.exe

    Ondersteund: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne pakken inneholder følgende programvarekomponenter:

    - NDIS5 Miniport driverversie 10.70.5.3 voor Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.70.5.3 voor Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.70.5.3 voor Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.70.5.3 voor Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.70.5.3 voor Windows Vista/Server 2008 (64 bits)
    - NDIS6.2 Miniport driverversie 11.10.7.3 voor Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - NDIS6.2 Miniport driverversie 11.10.7.3 voor Windows 7(64 bits)

    Het bestand bevat

1 Overzicht
2 Vereist bestand
3 Installatie
4 Silent installation

4.1 Installatie van driver
4.2 Verwijdering driver
4.3 Overige opties

5 Troubleshooting

## 1 Overzicht

    Het driver installatiepakket bevat het Marvell NDIS Miniport Driver voor de
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dit README-bestand wordt uitgelegd hoe driverinstallatiepakket wordt op een
    machine met een van de volgende besturingssystemen:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Vereist bestand

    Om uw driver te installeren, is volgend bestand vereist:

        setup.exe

## 3 Installatie

    Bij plug & play Windows versies wordt de adapter gevonden en automatisch wordt
    geconfigureerd. Breek alle installatiehandelingen af de driver automatisch.

    OPM.: Om de driver te installeren dient u te zijn ingelogd als
          een gebruiker met administratieve rechten.

    Om de driver te installeren, handelt u als volgt:

    1. Voer het setup-bestand "setup.exe"uit.
    2. Volg de instructies op die worden getoond tijdens de
       installatieprocedure.

## 4 Silent installation

    Om de driver te installeren dient u de volgende commando's op te volgen wordt
    uitgevoerd.

4.1 Installatie van driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Verwijdering driver

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Overige opties

    De installatiedirectory is "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Dit kan
    worden gewijzigd door de variabele "INSTALLDIR" in te stellen.

    Voorbeeld:
    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    De installatiestatus wordt in bestand "%WINDIR%\YukonInstall.log" gelogd. Het
    logbestandpad en de naam kunnen worden gewijzigd door "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    met het door u gekozen bestandspad en naam.

## 5 Troubleshooting

    Als u problemen heeft met uw driver installatiepakket, leest u de bovenstaande
    instructies en documentatie die wordt geleverd het besturingssysteem aandachtig
    door.

    Raadpleeg tevens uw systeem event log-bestand (met de Event Viewer) en controleer
    in de gegevens van het Marvell NDIS Miniport Driver. Als uw een bepaald probleem
    niet in de lijst voorkomt en de fout blijft, zendt uw systeem event logbestand
    naar onze technische support.

    Voor meer informatie neemt u contact op met onze support.

    *** Einde van Readme-bestand ***