    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Alle Rechte vorbehalten.

    setup_0407.htm erstellt 2009-07-21

    Readme-Datei für SETUP.exe

    Unterstützte Hardware: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dieses Paket enthält die folgenden Software-Komponenten:

    - NDIS5 Miniport-Treiber Version 10.70.5.3 für Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 10.70.5.3 für Windows XP/Server 2003 (32 Bit)
    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 10.70.5.3 für Windows XP/Server 2003 (64 Bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 10.70.5.3 für Windows Vista/Server 2008 (32 Bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 10.70.5.3 für Windows Vista/Server 2008 (64 Bit)
    - NDIS6.2 Miniport-Treiber Version 11.10.7.3 für Windows 7 (32 Bit)
    - NDIS6.2 Miniport-Treiber Version 11.10.7.3 für Windows 7 (64 Bit)

    Inhalt dieser Datei

1 Überblick
2 Erforderliche Datei
3 Installation
4 Stille Installation

4.1 Installieren des Treibers
4.2 Entfernen des Treibers
4.3 Weitere Optionen

5 Fehlerbehebung

## 1 Überblick

    Das Treiberinstallationspaket enthält den Marvell NDIS Miniport Driver für die
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dieser README-Datei wird der Installationsvorgang für das
    Treiberinstallationspaket auf einem Rechner mit einem der folgenden
    Betriebssysteme beschrieben:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Erforderliche Datei

    Zum Installieren des Treibers wird die folgende Datei
    benötigt:

        setup.exe

## 3 Installation

    Bei Windows-Versionen mit Plug & Play wird der Adapter automatisch gefunden,
    identifiziert und konfiguriert. Wenn das Betriebssystem versucht, den Treiber
    automatisch zu installieren, brechen Sie diesen Vorgang ab.

    HINWEIS: Um den Treiber installieren zu können, müssen
             Sie als Benutzer mit Administratorrechten
             angemeldet sein.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Treiber zu
    installieren:

    1. Führen Sie die Setup-Datei "setup.exe" aus.
    2. Befolgen Sie die Anweisungen, die während des
       Installationsvorgangs auf dem Bildschirm angezeigt
       werden.

## 4 Stille Installation

    Folgende Befehle müssen ausgeführt werden, um eine stille Installation des
    Treibers durchzuführen.

4.1 Installieren des Treibers

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Entfernen des Treibers

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Weitere Optionen

    Das vorgegebene Installationsverzeichnis ist "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Sie können das Verzeichnis ändern, indem Sie die Variable "INSTALLDIR"
    setzen.

    Beispiel:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Der Installationsstatus wird in der Datei "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    protokolliert. Sie können den Pfad und den Namen der Protokolldatei ändern, indem
    Sie "%WINDIR%\YukonInstall.log" durch den gewünschten Pfad und Dateinamen
    ersetzen.

## 5 Fehlerbehebung

    Falls Probleme bei der Installation Ihres Treiberinstallationspakets auftreten,
    lesen Sie die obigen Anweisungen und die Dokumentation Ihres Betriebssystems
    erneut genau durch.

    Sehen Sie auch im Ereignisprotokoll Ihres Systems (über die Ereignisanzeige)
    nach, ob Einträge von Marvell NDIS Miniport Driver vorhanden sind. Wenn Ihr
    Problem nicht aufgeführt ist oder der Fehler sich nicht beheben lässt, senden Sie
    die Ereignisprotokolldatei Ihres Systems an unseren technischen Support.

    Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Support.

    *** Ende der Readme-Datei ***