    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Все права защищены.

    Файл setup_0419.htm создан 2007-12-12

    Файл Readme для SETUP.exe

    Поддержка: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Данный пакет содержит следующие программные компоненты:

    - NDIS5 Miniport драйвер версии 10.28.3.3 для Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 10.28.3.3 для Windows XP/Server 2003 (32 бит)
    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 10.28.3.3 для Windows XP/Server 2003 (64 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 10.28.3.3 для Windows Vista (32 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 10.28.3.3 для Windows Vista (64 бит)

    Содержание

1 Обзор
2 Необходимый файл
3 Установка
4 Установка без запросов

4.1 Установка драйвера
4.2 Удаление драйвера
4.3 Дополнительные опционы

5 Устранение неполадок

## 1 Обзор

    Установочный пакет драйвера содержит Marvell NDIS Miniport Driver,
    предназначенный для Marvell Yukon Ethernet Controller.

    В этом файле README объясняется, как установить установочный пакет драйвера на
    компьютер, на котором выполняется одна из следующих операционных систем:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Необходимый файл

    Для установки драйвера необходим следующий файл:

        setup.exe

## 3 Установка

    В версиях Windows с поддержкой "plug & play" адаптер обнаруживается, определяется
    и конфигурируется системой автоматически. Чтобы установить драйвер, отмените все
    попытки операционной системы выполнить автоматическую установку драйвера.

    ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы установить драйвер, вы должны войти в
                систему как пользователь с правами
                администратора.

    Для установки драйвера выполните следующие шаги:

    1. Выполните файл установки "setup.exe".
    2. Следуйте указаниям, отображаемым во время установки.

## 4 Установка без запросов

    Чтобы установить драйвер без запросов, необходимо выполнить следующие команды.

4.1 Установка драйвера

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Удаление драйвера

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Дополнительные опционы

    По умолчанию драйвер устанавливается в папку "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Это папку можно изменить с помощью переменной "INSTALLDIR".

    Пример:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Установка регистрируется в файле "%WINDIR%\YukonInstall.log". Можно указать
    другой путь и имя файла журнала, заменив "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    соответствующим путем и именем файла.

## 5 Устранение неполадок

    Если при установке установочного пакета драйвера возникают какие-либо неполадки,
    прочитайте еще раз вышеприведенные указания и документацию, поставляемую с
    операционной системой.

    Дополнительно просмотрите файл журнала системных событий (с помощью приложения
    Event Viewer), обращая внимание на записи, полученные из Marvell NDIS Miniport
    Driver. Если неполадка не указана в журнале, или если ошибку устранить не
    удается, отправьте файл журнала системных событий в службу нашей технической
    поддержки.

    Для получения дополнительных сведений обращайтесь в
    службу технической поддержки.

    *** Конец файла Readme ***