    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

    setup_0408.htm δημιουργήθηκε 2007-12-12

    Αρχείο Readme για SETUP.exe

    Υποστήριξη: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία λογισμικού:

    - NDIS5 Miniport έκδοση οδηγών 10.28.3.3 για Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport έκδοση οδηγών 10.28.3.3 για Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport έκδοση οδηγών 10.28.3.3 για Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport έκδοση οδηγών 10.28.3.3 για Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniport έκδοση οδηγών 10.28.3.3 για Windows Vista (64 bit)

    Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει

1 Επισκόπηση
2 Απαιτούμενο αρχείο
3 Εγκατάσταση
4 Σιωπηλή εγκατάσταση

4.1 Εγκατάσταση οδηγού
4.2 Απομάκρυνση οδηγού
4.3 Περαιτέρω επιλογές

5 Ανίχνευση βλάβης

## 1 Επισκόπηση

    Το πακέτο εγκατάστασης του προγρ. οδηγού περιλαμβάνει το Marvell NDIS Miniport
    Driver για το Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Το αρχείο README εξηγεί την εγκατάσταση του πακέτου του προγράμματος οδηγού σε
    ένα μηχάνημα, που τρέχει ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Απαιτούμενο αρχείο

    Για την εγκατάσταση του προγράμματ. οδηγού χρειάζεται το ακόλουθο αρχείο:

        setup.exe

## 3 Εγκατάσταση

    Στις εκδόσεις Windows plug & play ο προσαρμ. βρείσκεται, αναγνωρίζεται και
    διαμορφώνεται αυτόματα. Ακυρώστε όλες τις προσπάθεις του λειτουργ. συστήματος για
    την αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού.

    ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού πρέπει να
              συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχείρισης.

    Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού, ενεργήστε ως εξής:

    1. Εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης (setup) "setup.exe".
    2. Ακολουθήστε τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
       υποδείξης εγκατάστασης.

## 4 Σιωπηλή εγκατάσταση

    Για τη "σιωπηρή" εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού πρέπει να εκτελεστούν οι
    ακόλουθες εντολές.

4.1 Εγκατάσταση οδηγού

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Απομάκρυνση οδηγού

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Περαιτέρω επιλογές

    Στάνταρ φάκελ. εγκ. είναι "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Μπορεί να
    αλλάξει, ρυθμίζοντας τη μεταβλητή "INSTALLDIR".

    Παράδειγμα :

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Η κατάσταση εγκατάστ. βρίσκεται στο αρχείο "%WINDIR%\YukonInstall.log". Διαδρομή
    και όνομα αρχείου καταχώρ. μπορούν να αλλάξουν, αντικαθιστώντας
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" με την προτιμούμ. διαδρομή και όνομα αρχείου.

## 5 Ανίχνευση βλάβης

    Όταν συναντήσετε πρόβλημα με το πακέτο εγκατάστασης του προγρ. οδηγού, διαβάστε
    προσεκτικά τις πιο πάνω υποδείξεις και την τεκμηρίωση που συμπαραδίδεται μαζί με
    το λειτουργικό σύστημα.

    Επιπλέον ανατρέξτε στο αρχείο καταχώρησης συμβάντων του συστήματός σας (χρήση
    Event Viewer) και ελέγξτε για εισαγωγές από το Marvell NDIS Miniport Driver. Εάν
    το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται ή το σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει, στείλτε το
    αρχείο συμβάντων του συστήματος στην τεχνική μας υποστήριξη.

    Για περαιτέρω πληροφορίες ελάτε σε επαφή με την τεχνική μας υποστήριξη.

    *** Τέλος του Αρχείου Readme ***