    ©Copyright 2007 Marvell®.
    حقوق النشر محفوظة.

    setup_3801.htm تاريخ الإنشاء 2007-12-12

    ملف تمهيدي لـ SETUP.exe

    يدعم: Marvell Yukon Ethernet Controller

    تحتوي هذه الحزمة على المكونات البرمجية التالية:

    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS5 10.28.3.3 لنظام التشغيل Windows 2000
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS5.1 10.28.3.3 لنظامي التشغيل (بت Windows XP/Server 2003 (32
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS5.1 10.28.3.3 لنظامي التشغيل (بت Windows XP/Server 2003 (64
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6 10.28.3.3 لنظام التشغيل (بت Windows Vista (32
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6 10.28.3.3 لنظام التشغيل (بت Windows Vista (64

    يحتوي هذا الملف على

1 نظرة عامة
2 ملف مطلوب
3 التثبيت
4 التثبيت التلقائي

4.1 تثبيت برنامج التشغيل
4.2 إزالة برنامج التشغيل
4.3 خيارات أخرى

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## 1 نظرة عامة

    تحتوي حزمة تثبيت برنامج التشغيل على Marvell NDIS Miniport Driver لـ Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    يشرح هذا الملف التمهيدي كيفية تثبيت حزمة تثبيت برنامج التشغيل على جهاز يعمل بأحد
    أنظمة التشغيل التالية:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 ملف مطلوب

    لتثبيت برنامج التشغيل، يجب توفر الملف التالي:

        setup.exe

## 3 التثبيت

    في إصدارات Windows المزوَّدة بخاصية التوصيل والتشغيل، يتم البحث عن المحوِّل
    وتحديده وتكوينه تلقائيًا. قم بإلغاء كافة محاولات نظام التشغيل لتثبيت برنامج
    التشغيل تلقائيًا.

    ملاحظة: لتثبيت برنامج التشغيل، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم
              يتمتع بصلاحيات إدارية.

    لتثبيت برنامج التشغيل، اتبع الخطوات التالية:

    1- قم بتشغيل ملف الإعداد "setup.exe".
    2- اتبع الإرشادات المعروضة أثناء
        إجراء التثبيت.

## 4 التثبيت التلقائي

    لتثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا، يجب تنفيذ الأوامر التالية.

4.1 تثبيت برنامج التشغيل

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 إزالة برنامج التشغيل

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 خيارات أخرى

    حسب الإعدادات الافتراضية، فإن دليل التثبيت هو "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". ويمكن تغيير هذا الإعداد الافتراضي عن طريق تعيين المتغير "INSTALLDIR".

    مثال:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    يتم تسجيل حالة التثبيت في الملف "%WINDIR%\YukonInstall.log". يمكن تغيير مسار واسم
    ملف السجل عن طريق استبدال "%WINDIR%\YukonInstall.log" بمسار واسم الملف المطلوبين.

## 5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

    إذا صادفت وجود أية مشكلات في حزمة تثبيت برنامج التشغيل، يُرجى إعادة قراءة
    الإرشادات الموضحة أعلاه والوثائق المرفقة مع نظام التشغيل بعناية.

    بالإضافة إلى هذا، ارجع إلى ملف سجل أحداث النظام (مستخدمًا عارض الأحداث) وابحث فيه
    عن إدخالات من Marvell NDIS Miniport Driver. إذا كانت المشكلة التي تواجهها غير
    مدرجة أو إذا استمر الخطأ في الظهور، يُرجى إرسال ملف سجل أحداث النظام إلى قسم
    الدعم الفني لدينا.

    لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بقسم الدعم لدينا.

    *** نهاية الملف التمهيدي ***