    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Minden jog fenntartva.

    SetupYukonWinC_5X6N_040E.htm, létrehozásának dátuma: 2007-11-23

    Fontos fájl a(z) SETUPYUKONWINC_5X6N.exe programhoz

    Támogatás: Marvell Yukon Ethernet Controller

    A csomag a következő szoftverösszetevőket tartalmazza:

    - 10.27.5.3 verziójú NDIS5 miniport-illesztőprogram Windows 2000 rendszerekhez
    - 10.27.5.3 verziójú NDIS5.1 miniport-illesztőprogram Windows XP/Server 2003 (32 bit) rendszerekhez
    - 10.27.5.3 verziójú NDIS5.1 miniport-illesztőprogram Windows XP/Server 2003 (64 bit) rendszerekhez
    - 10.27.5.3 verziójú NDIS6 miniport-illesztőprogram Windows Vista (32 bit) rendszerekhez
    - 10.27.5.3 verziójú NDIS6 miniport-illesztőprogram Windows Vista (64 bit) rendszerekhez

    A fájl a következőket tartalmazza:

1 Áttekintés
2 Szükséges fájl
3 Telepítés
4 Automatikus telepítés

4.1 Illesztőprogram telepítése
4.2 Illesztőprogram eltávolítása
4.3 Illesztőprogram javítása
4.4 További beállítások

5 Hibaelhárítás

## 1 Áttekintés

    Az illesztőprogram-telepítő csomag tartalmazza a(z) Marvell Yukon Ethernet
    Controller nevű adapterhez való Marvell Miniport Driver Installer Package
    programot.

    Ez a FONTOS fájl elmagyarázza, hogy hogyan telepítse az illesztőprogram-telepítő
    csomagot a következő operációs rendszereken:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Szükséges fájl

    Az illesztőprogram telepítéséhez a következő fáljra van szükség:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Telepítés

    A plug & play funkcióval rendelkező Windows verziók esetén az ataptert a rendszer
    automatikusan megtalálja, azonosítja és konfigurálja. Szakítsa meg az operációs
    rendszer automatikus illesztőprogram-telepítési kísérleteit.

    MEGJEGYZÉS: Az illesztőprogram telepítéséhez rendszergazdai
                jogosultsággal kell rendelkeznie.

    Az illesztőprogram telepítéséhez tegye a következőket:

    1. Indítsa el a „SetupYukonWinC_5X6N.exe” telepítőfájlt.
    2. Kövesse a telepítés során megjelenő utasításokat.

## 4 Automatikus telepítés

    Az illesztőprogram automatikus telepítéséhez a következő parancsokat kell
    végrehajtani.

4.1 Illesztőprogram telepítése

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Illesztőprogram eltávolítása

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Illesztőprogram javítása

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REINSTALLMODE=vomus
    REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 További beállítások

    Alapértelmezés szerint a telepítési könyvtár „%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver”. Ez az „INSTALLDIR” változó megadásával megváltoztatható.

    Például:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log INSTALLDIR=C:\MyDir
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

    A telepítés állapota a „%WINDIR%\YukonInstall.log” fájlban kerül naplózásra. A
    naplófájl elérési útvonala és neve a „%WINDIR%\YukonInstall.log” szöveg kívánt
    elérési útvonalra cserélésével megváltoztatható.

## 5 Hibaelhárítás

    Amennyiben gondja lenne az illesztőprogram-telepítő csomaggal, kérjük, alaposan
    olvassa el újra a fenti utasításokat és az operációs rendszerhez mellékelt
    dokumentációt.

    Ezenkívül – az eseménymegtekintő segítségével – tekintse meg a
    rendszeresemény-naplófájlt, és ellenőrizze a(z) Marvell Miniport Driver Installer
    Package programmal kapcsolatos bejegyzéseket. Amennyiben problémája nem szerepel
    a listában, illetve a hiba továbbra is fennáll, kérjük, küldje el
    rendszeresemény-naplófájlját technikai ügyfélszolgálatunknak.

    További tudnivalókért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

    *** A Fontos fájl vége ***