    ‪©Copyright 2008-2009 Marvell®.‬
    Autorinės teisės saugomos.

    setup_0427.htm sukurta 2009-07-21

    “Readme“ failas skirtas SETUP.exe

    Palaiko: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Šiame pakete yra šie programinės įrangos komponentai:

    - NDIS5 Miniport tvarkyklės versija 10.70.5.3 skirta Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport tvarkyklės versija 10.70.5.3 skirta Windows XP/Server 2003 (32 bitų)
    - NDIS5.1 Miniport tvarkyklės versija 10.70.5.3 skirta Windows XP/Server 2003 (64 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 10.70.5.3 skirta Windows Vista/Server 2008 (32 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 10.70.5.3 skirta Windows Vista/Server 2008 (64 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 11.10.7.3 skirta Windows 7 (32 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 11.10.7.3 skirta Windows 7 (64 bitų)

    Šiame faile yra

1 Apžvalga
2 Reikalingi failai
3 Diegimas
4 Tylus diegimas

4.1 Tvarkyklės diegimas
4.2 Tvarkyklės šalinimas
4.3 Tolesnės parinktys

5 Gedimų aptikimas

## 1 Apžvalga

    Tvarkyklės diegimo pakete yra Marvell NDIS Miniport Driver skirtas Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    Šis „README“ failas nurodo kaip instaliuoti tvarkyklės diegimo paketą agregate su
    vienu iš šių operacinių sistemų:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
    2008, Windows 7

## 2 Reikalingi failai

    Norint instaliuoti tvarkyklė reikia šių failų:

        setup.exe

## 3 Diegimas

    Windows operacinės sistemos versijos „plug & play“ galimybės leidžia adapterį
    rasti, atpažinti ir sukonfigūruoti automatiškai. Nutraukite visus operacinės
    sistemos bandymus instaliuoti tvarkyklę automatiškai.

    PASTABA: Norint instaliuoti tvarkyklę turite būti prisijungęs kaip vartotojas su
     	 administratoriaus teisėmis.

    Norint instaliuoti tvarkyklę darykite taip:

    1. Atsidarykite nustatymų failą "setup.exe".
    2. Sekite nurodytas instrukcijas diegimo procedūros metu.

## 4 Tylus diegimas

    Norint įdiegti tvarkyklę tyliai, reikia vykdyti šias komandas.

4.1 Tvarkyklės diegimas

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Tvarkyklės šalinimas

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Tolesnės parinktys

    Iš pradžių instaliacijos direktorija yra "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Ji gali būti pakeista nustatant pakeitimus "INSTALLDIR".

    Pavyzdys:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Diegimo būklė yra nurodoma faile "%WINDIR%\YukonInstall.log". Žurnalo failų vieta
    ir pavadinimas gali būti keičiami  "%WINDIR%\YukonInstall.log" nurodant norimą
    failo vietą ir pavadinimą.

## 5 Gedimų aptikimas

    Jei susidursite su problemomis susijusiomis su tvarkyklės diegimo paketu, prašome
    vėl kruopščiai perskaityti instrukcijas nurodytas aukščiau ir dokumentaciją,
    pateiktą su operacine sistema.

    Be to, žiūrėkite į savo sistemos įvykių žurnalo failus (naudodami „Event
    Viewer"), ir tikrinkite ar nėra įrašų iš Marvell NDIS Miniport Driver. Jei tam
    tikra problema nėra nurodyta ar yra klaida, prašome atsiųsti savo sistemos įvykių
    žurnalo failą mūsų techninei paramai.

    Dėl tolesnės informacijos prašome susisiekti su paramos centru.

    *** „Readme“ failo pabaiga ***